Projection 1 — Le circuit de l'eau
D'où vient l'eau du robinet ?
 
1. CAPTAGE — rivière, lac ou nappe souterraine
2. TRAITEMENT — filtration puis DÉSINFECTION
3. STOCKAGE — château d'eau ou réservoir
4. DISTRIBUTION — les canalisations
5. USAGE — l'eau devient « eau usée »
6. COLLECTE — les égouts
7. ÉPURATION — la station d'épuration
8. RETOUR — rendue à la rivière
 
LE LIEN AVEC LES SCIENCES
Filtrer ne suffit PAS à rendre une eau potable.
 
Nous l'avons démontré en période 2 :
l'eau salée traverse le filtre et reste salée.
 
Un filtre retient ce qui est en MORCEAUX.
Pas ce qui est DISSOUS, ni les microbes.
 
C'est pour cela qu'on DÉSINFECTE après.


Projection 2 — Où va l'eau de la maison ?
145 litres par jour et par personne
 
DOUCHE et BAIN → environ 40 %
TOILETTES → environ 20 %
LINGE → environ 12 %
VAISSELLE → environ 10 %
ménage, jardin → environ 12 %
BOISSON et CUISINE → environ 6 %
 
Deux constats qui frappent
On BOIT très peu par rapport à ce qu'on utilise.
 
On utilise de l'eau POTABLE pour les toilettes.
De l'eau captée, filtrée, désinfectée, contrôlée.
 
LES GESTES : lesquels comptent vraiment ?
Réparer une chasse d'eau qui fuit → 200 L / JOUR
Douche plutôt que bain → environ 100 L
Fermer le robinet en se brossant les dents → environ 10 L
 
Une fuite non réparée annule des dizaines de petits gestes.
 
Et il faut le savoir
L'usage domestique est MINORITAIRE
dans la consommation totale d'eau.
 
Mes gestes sont utiles.
Mais ils ne suffisent pas.
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