Projection 1 — Le trajet de l'électricité
DE LA CENTRALE À MA PRISE
 
1. PRODUIRE — centrale, éolienne, barrage, panneaux
2. ÉLEVER LA TENSION — pour transporter loin
3. TRANSPORTER — les lignes à haute tension
4. ABAISSER LA TENSION — à l'entrée des villes
5. DISTRIBUER — jusqu'aux prises
 
LE POINT QUI FRAPPE LE PLUS
L'électricité ne se STOCKE presque pas.
 
Elle est produite au MOMENT MÊME
où on l'utilise.
 
Quand j'allume une lampe,
quelque part, on produit un peu plus.
Tout de suite. En quelques secondes.
 
POURQUOI LES CENTRALES SONT LÀ ?
nucléaire, thermique → près de l'EAU (refroidir)
barrage → en MONTAGNE (la pente)
éoliennes → là où il y a du VENT
panneaux → là où il y a du SOLEIL
 
LA CONCLUSION GÉOGRAPHIQUE
On ne produit PAS l'énergie n'importe où.
Le lieu dépend de ce dont on a BESOIN pour produire.


Projection 2 — Les sources d'énergie
DEUX GRANDES FAMILLES
 
RENOUVELABLE
la source se reconstitue
soleil · vent · eau · bois (si on replante)
 
NON RENOUVELABLE
la source met des millions d'années à se former
charbon · pétrole · gaz · uranium
 
ATTENTION À CETTE CONFUSION
« Renouvelable » ne veut PAS dire
« sans aucun impact ».
 
un barrage noie une vallée
une éolienne se fabrique en métal et en béton
des panneaux demandent des matériaux extraits
 
Cela ne veut pas dire que c'est équivalent.
Cela veut dire qu'AUCUNE énergie
n'est gratuite en ressources.
 
LE POINT LE PLUS UTILE
Les petits gestes ne pèsent PAS tous pareil.
 
Le CHAUFFAGE ≈ deux tiers
de l'énergie d'un logement.
 
Savoir ce qui pèse le plus,
c'est cela qui est utile.
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